26 Starten von Wettfahrten

Wettfahrten müssen unter Verwendung der folgenden Signale gestartet werden. Die Zeitgebung erfolgt durch die optischen Signale. Das Ausbleiben eines Schallsignals ist nicht zu beachten.

Minuten vor Startsignal | Optisches Signal | Schallsignal | Bedeutung
5* | Klassenflagge | Eins | Ankündigungssignal
4 | P, I, Z, Z mit I, U oder schwarze Flagge | Eins | Vorbereitungsignal
1 | Vorbereitungssignal entfernen, | Ein langes | Eine Minute
0 | Klassenflagge entfernen, 1 Schallsignal | Eins | Startsignal

* oder wie in den Segelanweisungen beschrieben

Das Ankündigungssignal für jede folgende Klasse ist mit oder nach dem Startsignal der vorangehenden Klasse zu geben.