Wettfahrtsignale

Nachfolgend ist die Bedeutung der optischen und akustischen Signale beschrieben. Ein nach oben oder nach unten zeigender Pfeil ( ) bedeutet, dass ein optisches Signal gezeigt oder entfernt wird. Ein Punkt () bedeutet ein Schallsignal; fünf kurze Striche (– – – – –) bedeuten wiederholte Schallsignale; ein langer Strich (—) bedeutet ein langes Schallsignal. Ist ein optisches Signal über einer Klassenflagge gezeigt, gilt das Signal nur für diese Klasse.

Verschiebungssignale

AP Nicht gestartete Wettfahrten sind verschoben. 1 Minute nach dem Entfernen wird das Ankündigungssignal gegeben, wenn nicht zu diesem Zeitpunkt die Wettfahrt wieder verschoben oder abgebrochen wird. | AP über H Nicht gestartete Wettfahrten sind verschoben. Weitere Signale an Land. | AP über A Nicht gestartete Wettfahrten sind verschoben. Heute keine Wettfahrt mehr.

Zahlenwimpel 1 | Zahlenwimpel 2 | Zahlenwimpel 3 | Zahlenwimpel 4 | Zahlenwimpel 5
Zahlenwimpel 6 | Zahlenwimpel 7 | Zahlenwimpel 8 | Zahlenwimpel 9

AP über einem Zahlenwimpel 1- 9 Verschiebung um 1 - 9 Stunden gegenüber der geplanten Zeit.

Abbruchsignale

N Alle gestarteten Wettfahrten sind abgebrochen. Rückkehr zum Startgebiet. 1 Minute nach dem Entfernen wird das Ankündigungssignal gegeben, wenn nicht zu diesem Zeitpunkt die Wettfahrt wieder abgebrochen oder verschoben wird. | N over H Alle Wettfahrten sind abgebrochen. Weitere Signale an Land. | N over A Alle Wettfahrten sind abgebrochen. Heute keine Wettfahrt mehr.

Vorbereitungssignale

— P Vorbereitungssignal. | — I Regel 30.1 ist in Kraft. | — Z Regel 30.2 ist in Kraft. | — U Regel 30.3 ist in Kraft. | — Schwarze Flagge. Regel 30.3 ist in Kraft.

Rückrufsignale | Abgekürzter Kurs
X Einzelrückruf. | Erster Hilfsstander Allgemeiner Rückruf. 1 Minute nach dem SEntfernen wird das Ankündigungssignal gegeben. | S Die Bahn wurde verkürzt. Regel 32.2 ist in Kraft

Änderung des nächsten Bahnschenkels

– – – – – C Die Position der nächsten Bahnmarke wurde verändert | nach rechts | nach links | um die Länge des Schenkels zu verringern | um die Länge des Schenkels zu vergrößern

Weitere Signale

L An Land: Eine Bekanntmachung für die Teilnehmer wurde ausgehängt. Auf dem Wasser: In Rufweite kommen oder diesem Boot folgen. | – – – – – M Der Gegenstand, der dieses Signal zeigt, ersetzt eine fehlende Bahnmarke. | Y Es sind persönliche Auftriebsmittel zu tragen. | (Kein Schallsignal) Blaue Flagge oder Signalkörper Dieses Wettfahrtleitungsboot ist an der Ziellinie auf Station.