33 Änderung des nächsten Bahnschenkels

Das Wettfahrtkomitee kann einen Bahnschenkel, der an einer zu rundenden Bahnmarke oder einem Tor beginnt, durch Verlegung der nächsten Bahnmarke (oder der Ziellinie) verändern und die Änderung allen Booten anzeigen, bevor sie den Schenkel abzusegeln beginnen. Die nächste Bahnmarke braucht zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf Position zu liegen.
(a) Wird die Richtung des Bahnschenkels geändert, ist das Signal dafür das Zeigen der Flagge C mit wiederholten Schallsignalen und einem oder beiden Zusatzsignalen
(1) der neuen Kompasspeilung,(2) eines grünen Dreiecks bei einer Verlegung nach Steuerbord oder eines roten Rechtecks bei einer Verlegung nach Backbord.

(b) Wird die Länge des Bahnschenkels verändert, ist das Signal dafür das Zeigen der Flagge C mit wiederholten Schallsignalen und einem „–“, wenn die Länge verkürzt wird, oder einem „ +“, wenn sie verlängert wird.

(c) Zur Erhaltung der Form der Bahn können die folgenden Bahnschenkel ohne weitere Anzeige verändert werden.